附表1:

**货物、服务类采购参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **备注** |
| **一** | **货物服务名称、数量及单位：**1、实验教学专用耗材，1批  |  |
| **二** | **技术参数：（可另附页）****见附页。** |  |
| **三** | **交货（服务）时间：**货物：签订合同后 7个日历天供货安装完毕；服务： 年 月 日 至 年 月 日 |  |
| **四** | **付款方式：**供货（服务）完成，经验收合格后付全款。 |  |
| **五** | **质保期：**一年 |  |
| **六** | **其他要求：** |  |

附：此表须同时提供电子版

 2025年 3 月18日 （盖章）

附表2:

## 技术参数及要求

|  |  |
| --- | --- |
| **服务项目** | **技术参数及要求** |
| 实验教学专用耗材 | 1.材料要求（1）水泥钢钉数量：51盒（6160根）主要技术参数：高硬度65#钢材质，长度40mm，钉身直径3.1mm，钉帽直径6.3mm,每盒不低于120根（2）钢卷尺数量：10把主要技术参数：5m\*25mm，1.2丝加厚碳钢材质、尼龙包塑、耐磨、加厚0.2mm尺带，尺带含防水耐磨涂层、固定锁扣，ABS抗摔外壳（3）皮卷尺数量：10把主要技术参数：50米卷尺、外壳材质ABS+TPR、折叠摇柄、ABS拉环、优质玻璃纤维双面加厚尺带，尺带宽度不低于13mm（4）小棱镜数量：10个主要技术参数：ADS102型小棱镜（中间水泡型），棱镜常数0/-30（5）GNSS静态基座数量：5个主要技术参数：底座+固定连接器，底座上带有圆水泡和可调节脚螺旋，固定连接器上附有管水泡、光学对点对中器和固定螺丝，配套GNSS等测绘仪器做静态测量。（6）通用型两脚对中杆支架数量：13根主要技术参数：适用于直径24-48mm的对中杆，支架全缩高度105-120cm,支架全伸高度170-180cm，单根支架直径不低于24mm（7）像控点地面标志数量：50个主要技术参数：材质：加厚广告布；可重复使用；规格：L型为红色，背景布为白色，配有数字编号，尺寸：100cm×100cm；用途：航测地面靶标，用于航空摄影测量像控点标志（8）红色强粘布基胶带数量：10卷主要技术参数：材质：J200布基胶带；颜色：红色；尺寸：100mm（宽）\*20米（长），用途：用于布设航空摄影测量像控点标志（9）取土铁锹（尖头）数量：10把主要技术参数：长度98.5cm,锰钢连体铁锹（10）取土环刀数量：100个主要技术参数：100立方厘米带底加盖（11）削土刀数量：10把主要技术参数：长度30cm,宽度4cm，不开刃（12）橡皮锤数量：10把主要技术参数：橡胶手柄（750型）28.8cm(手柄)\*6.5cm（垂头）（13）环刀推土器数量：10把主要技术参数：100立方厘米手柄（14）实验用劳保手套数量：5包主要技术参数：分指手套，质地：棉布；类别：男女通用款；颜色：白色；厚款，尺码：L或XL型，每包10双（15）取土钻(取土器)数量：5把主要技术参数：1米/钻头直径38mm（带推土）（16）放大镜数量：10个主要技术参数：非球面，镜面直径60mm，放大倍数30倍（17）移动白板数量：2个主要技术参数：尺寸：120\*90cm，白色，双面可用，可吸附磁性版面，金属烤漆，H型支架，高度可上下调节，前后360度翻转，配备可锁脚轮，每套配白板笔6支，磁扣6粒，磁性板擦1个。（18）投影幕布数量：1个主要技术参数：120寸，电动，幕布比例4：3，玻璃纤维材质，安装到指定位置。（19）鼠标数量：30个主要技术参数：USB接口，线长1.5米，报告率125Hz，光电传感器，分辨率1200DPI，功率5v/30mA,双向滚轮支持垂直+水平滚动，右手专用设计，防滑侧翼，支持WindowsXP/7/8/10/11,MacOS（20）甜品刀数量：13个主要技术参数：西餐摆台餐具，材质：不锈钢，尺寸：14.8cm\*3cm，刀柄为长扁型（21）水果叉数量：7个主要技术参数：西餐摆台餐具，材质：不锈钢，尺寸：15.8cm\*2cm，刀柄为长扁型（22）黄油刀数量：7个主要技术参数：西餐摆台餐具，材质：不锈钢，尺寸：16.4cm\*1.8cm，刀柄为长扁型（23）烛台数量：6个主要技术参数：第一种：高20.5cm，底座长11.5cm；第二种：长30cm，宽13cm，高31cm，3对不同样式的，欧式复古怀旧的1对；香薰式烛台1对；复古高级感镂空装饰烛台1对。（24）椒盐瓶数量：6对主要技术参数：长6.5cm，宽5cm，高9.5cm，各6对；壁咚抱抱小人椒盐灌2对（红白色）；创意纯白简约陶瓷椒盐瓶1对；白马河实木创意调料瓶2对；不锈钢玻璃椒盐瓶1对；（25）花瓶、假花数量：3组主要技术参数：花瓶直径9.5cm，高26.5cm，口径2.7cm，假花与花瓶配套（26）黄山毛峰数量：200g主要技术参数：价格140-200，采摘时间：2025年；等级：一级 （27）祁门红茶数量：500g主要技术参数：产区：安徽省祁门县；采摘时间：2025年；等级：一级（28）安溪铁观音数量：250g主要技术参数：产区：福建省安溪县；采摘时间：2025年；等级：一级（29）白牡丹数量：1饼主要技术参数：产区：福建省磻溪镇；采摘时间：2020年或以前（30）熟普数量：1饼主要技术参数：产区：云南省勐海县；采摘时间：2021年；等级：六、七级（31）羊脂玉全瓷过滤组茶漏（1000孔）数量：6组主要技术参数：茶滤和底座为一组，羊脂玉、全瓷、大约1000孔；茶滤：口径8.8cm，高度3cm，底径4cm；底座：口径5.4cm，高度2.4cm，底径7.3cm  |