地理信息与旅游学院盐碱农田水质水文监测系统采购内容

1. **总体情况**

根据盐碱农田水质水文监测需求，提供相关设备，并提供现场安装服务，实现水质、水文在线监测，并提供2年的设备维护。

**二、具体内容**

（一）提供设备

提供1个灌溉水电导率、2个农田水电导率、2个沟渠水电导率监测传感器；1个灌溉泵站开机时间监测传感器；2个农田水位（包括地下水位）监测传感器；2个沟渠水位传感器，3块太阳能供电板、2套数据采集器。

（二）安装设备

根据灌溉排水条件，安装电导率、水位计及配套供电等设备，开展盐碱农田水质水文监测。

（三）设备维护

 定期下载并提供数据，并根据设备使用情况，每年提供1次维护服务。

（四）备注

以上所有服务均包含了配件、人工、辅材及现场清理等内容。